Převod mapy KN do formátu Microstation (DGN) včetně připojených popisných informací. 
Zpracované území : GIS
Kresba KN je v S-JTSK
k.ú. je uloženo do souboru KN.dgn
Je generováno připojení databázových informací (atributů) systému Arc/Info ke kresebným prvkům pomocí příkazu LINK. Pro každé propojení jsou definovány tři soubory :
*.dbf - tabulka Arc/Info
*.ndx - indexový soubor setříděný podle MSLINK
*.frm - formátový soubor, umožňující jednoduché prohlížení

Převedené vrstvy :
      Vrstva     Popis						Barva		MSLINK           
	1   - čárová kresba - hranice parcel KN 			(žlutá)		KNarc    
                           (vč. slučkových čar)
	2   - text - parcelní číslo a podlomení PARC, POD	(žlutá)
                           v každém polygonu (pro vrstvu 1)
	3   - text - TYP - typ povrchu (pro vrstvu 1)		(červená)
	4   - text - SKUP - skupina (pro vrstvu 1)			(sv. modrá)
	5   - labels - polygonové body KN (pro vrstvu 1)		(červená)	KNlab    
	6   - anotace 						(dle nastavení)
	7   - čárová kresba - KOLEJE  				(modrá)		KOLarc  
	8   - čárová kresba - BUDOVY, obvod budov		(sv. modrá)
	9   - čárová kresba - PARC, parcely bez slučkových čar	(zelená)
		(disolv nad parcelami)
          10   - text - číslo parcely a podlomení oddělené"/" k PARC	(bílá)
		 (pro vrstvu 9)
          11   - labels - polygonové body PARC (pro vrstvu 9)	(červená)
          12   - text - číslo popisná	CPOP (pro vrstvu 8)		(zelená)

Připojené tabulky atributů :
	KNarc 	- čárová kresba - mapy KN
	KNlab	- body vztažené k polygonům KN (labels)
	KOLarc	- čárová kresba - koleje

Převod  zpracoval :	

Jiří Kubín 

DIGIS, spol. s r.o. 
Gen. Sochora 6176 
708 00 Ostrava-Poruba 

tel.: 596 93 89 87 
fax: 596 93 89 72 
e-mail: jkubin@digis.cz 
URL: http://www.digis.cz

V Ostravě  8.4. 2011